НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ»
(ДП «УкрНДНЦ»)
Н А К А З
від 03 жовтня 2019 р.	Київ	                № 305	

Про відновлення дії національних стандартів, 
відновлення дії поправки до національного стандарту 

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 11 Закону України 
«Про стандартизацію» та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 
№ 1163-р «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації»
НАКАЗУЮ:
1. Відновити дію національних стандартів з 07 жовтня 2019 року:

1.		ДСТУ EN 1870-4:2014	Безпечність деревообробчих верстатів. Круглопиляльні верстати. Частина 4. Верстати багатодискові повздовжнього пиляння з ручним завантаженням та (або) розвантаженням 
(EN 1870-4:2012, IDT)	
2.		ДСТУ EN 1870-5:2014	Безпечність деревообробчих верстатів. Круглопиляльні верстати. Частина 5. Верстати комбіновані круглопиляльні зі столом та (або) верстати для поперечного розпилювання у напрямку догори (EN 1870-5:2002+A2:2012, IDT)	
3.		ДСТУ EN 1870-6:2014	Безпечність деревообробчих верстатів. Круглопиляльні верстати. Частина 6. Верстати 
для пиляння дров та верстати подвійної призначеності: верстати для пиляння дров та (або) верстати 
зі стаціонарним столом, з ручним завантаженням 
та (або) розвантаженням 
(EN 1870-6:2002+A1:2009, IDT)	
4.		ДСТУ EN 1870-7:2014	Безпечність деревообробчих верстатів. Круглопиляльні верстати. Частина 7. Верстати 
для колод однодискові круглопиляльні з убудованим механізмом подавання стола і ручним завантаженням та (або) розвантаженням (EN 1870-7:2012, IDT)	
5.		ДСТУ EN 1870-8:2014	Безпечність деревообробчих верстатів. Круглопиляльні верстати. Частина 8. Верстати однодискові крайкообрізальні з силовим приводом пиляльного механізму та ручним завантаженням 
та (або) розвантаженням (EN 1870-8:2012, IDT)	
6.		ДСТУ EN 1870-10:2014	Безпечність деревообробних машин. Круглопилкові верстати. Частина 10. Круглопилкові верстати однолезові автоматичні і напівавтоматичні поперечно-відрізні (EN 1870-10:2013, IDT)	
7.		ДСТУ EN 1870-11:2014	Безпечність деревообробних машин. Круглопилкові верстати. Частина 11. Напівавтоматичні й автоматичні горизонтальні поперечно-пильні верстати з одним пиляльним блоком (EN 1870-11:2013, IDT)	
8.		ДСТУ EN 1870-12:2014	Безпечність деревообробних машин. Круглопилкові верстати. Частина 12. Торчувальний станок 
з механічною подачею (EN 1870-12:2013, IDT)	
9.		ДСТУ EN 1870-13:2014	Безпечність деревообробних машин. Круглопилкові верстати. Частина 13. Горизонтальні круглопильні верстати для обрізання плит 
(EN 1870-13:2007+A2:2012, IDT)	
10.		ДСТУ EN 1870-14:2014	Безпечність деревообробних машин. Круглопилкові верстати. Частина 14. Вертикальні круглопильні верстати для обрізання плит 
(EN 1870-14:2007+A2:2012, IDT)	
11.		ДСТУ EN 1870-16:2014	Безпечність деревообробних машин. Круглопилкові верстати. Частина 16. Двосторонній відрізний верстат для V-різання (EN 1870-16:2012, IDT)	
12.		ДСТУ EN 1870-17:2016 
(EN 1870-17:2012+A1:2015, IDT)	Безпечність деревообробних машин. Круглопилкові верстати. Частина 17. Горизонтальні однопилкові поперечнопильні верстати з ручним керуванням (радіальні пилки з ручним керуванням)	
13.		ДСТУ EN 1870-19:2014	Безпечність деревообробних машин. Круглопилкові верстати. Частина 19. Круглопилкові верстати 
з пересувним столом або без нього і форматно-круглопильні верстати, і пилки для будівельних майданчиків (EN 1870-19:2013, IDT)	
14.		ДСТУ EN 12044:2014	Машини для виробництва взуття, виробів 
з натуральної та штучної шкіри. Відрізні та пробивні машини. Вимоги щодо безпеки 
(EN 12044:2005+A1:2009, IDT)
	
15.		ДСТУ EN 12158-1:2014	Будівельні підйомники для вантажів. Частина 1. Підйомники з доступними платформами. Вимоги 
щодо безпеки (EN 12158-1:2000+A1:2010, IDT)	
16.		ДСТУ EN 12159:2014	Підіймачі будівельні для перевезення осіб і матеріалів вертикально спрямованими клітками. Вимоги 
щодо безпеки та методи контролювання 
(EN 12159:2012, IDT)	
17.		ДСТУ EN 12203:2014	Устатковання для виробництва взуття, виробів 
зі шкіри та дермантину. Преси для взуття та шкіри. Вимоги безпеки (EN 12203:2003+A1:2009, IDT)	
18.		ДСТУ EN 12385-10:2014	Канати сталеві. Безпека. Частина 10. Канати 
спіральної звивки для застосування в будівництві 
(EN 12385-10:2003+A1:2008, IDT)	
19.		ДСТУ EN 12387:2014	Машини для виготовлення взуття, товарів зі шкіри 
та шкірозамінника. Модульне устатковання 
для ремонту туфель. Вимоги щодо безпеки 
(EN 12387:2005+A1:2009, IDT)	
20.		ДСТУ EN 12409:2014	Устатковання для виробництва гуми та пластмас. Машини термоформувальні. Вимоги щодо безпеки (EN 12409:2008+A1:2011, IDT)	
21.		ДСТУ EN 12417:2014	Безпечність верстатів. Обробляючі центри 
(EN 12417:2001+A2:2009, EN 12417:2001+A2:2009/
AC:2010, IDT)	
22.		ДСТУ EN 12525:2014	Сільськогосподарські машини. Навантажувачі фронтальні. Вимоги щодо безпеки 
(EN 12525:2000+A2:2010, IDT)	
23.		ДСТУ EN 12965:2014	Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори 
і машини. Карданні вали передачі потужності 
та їхні кожухи. Вимоги щодо безпеки 
(EN 12965:2003+A2:2009, IDT)	
24.		ДСТУ EN 13001-1:2016 
(EN 13001-1:2015, IDT) 	Крани. Загальні положення конструювання. Частина 1. Загальні принципи та вимоги 	
25.		ДСТУ EN 13001-2:2014	Крани. Загальні положення конструювання. Частина 2. Вплив навантажень (EN 13001-2:2014, IDT)	
26.		ДСТУ EN 13001-3-1:2014	Крани. Загальні положення конструювання. 
Частина 3-1. Граничні стани і доказ міцності сталевих конструкцій (EN 13001-3-1:2012+A1:2013, IDT)

27.		ДСТУ EN 13001-3-2:2016 (EN 13001-3-2:2014, IDT)	Крани. Загальні положення конструювання. 
Частина 3-2. Граничні стани та перевіряння придатності дротяних тросів у системах оснащення багатороликових талевих систем	
28.		ДСТУ EN 13001-3-3:2016 (EN 13001-3-3:2014, IDT)	Крани. Загальні положення конструювання. 
Частина 3-3. Граничні стани і перевіряння придатності колісних і рейкових контактів 	
29.		ДСТУ EN 13118:2014	Сільськогосподарські машини. Картоплезбиральні машини. Вимоги щодо безпеки 
(EN 13118:2000+A1:2009, IDT)	
30.		ДСТУ EN 13120:2014	Внутрішні жалюзі. Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки (EN 13120:2009+A1:2014, IDT)	
31.		ДСТУ EN 13128:2014	Безпечність металооброблювальних верстатів. Верстати фрезерні (зокрема розточувальні) 
(EN 13128:2001+A2:2009, EN 13128:2001+A2:2009/
AC:2010, IDT)	
32.		ДСТУ EN 13140:2014	Сільськогосподарські машини. Машини для збирання цукрових та кормових буряків. Вимоги щодо безпеки (EN 13140:2000+A1:2009, IDT)	
33.		ДСТУ EN 13367:2014	Керамічні машини. Безпечність. Транспортуючі платформи та кари (EN 13367:2005+A1:2008, 
EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009, IDT)	
34.		ДСТУ EN 13448:2014	Сільськогосподарські машини. Косарки міжрядні. Вимоги щодо безпеки (EN 13448:2001+A1:2009, IDT)	
35.		ДСТУ EN 13457:2014	Машини для виготовлення взуття, товарів зі шкіри 
та шкірозамінника. Станки для розслоювання, брусування, різання, склеювання та висушування 
клею (EN 13457:2004+A1:2010, IDT)	

2. Відновити дію поправки до національного стандарту з 07 жовтня 2019 року:

1.	ДСТУ EN 13120:2014/
Поправка № 1:2016 
(EN 13120:2009+A1:2014/
AC:2015, IDT)	Внутрішні жалюзі. Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки	

3. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».
4. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Генеральний директор		    			                                      Ганна ЛІСІНА