НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ»
(ДП «УкрНДНЦ»)
Н А К А З
від 24 грудня 2019 р.	Київ	                № 497	

Про прийняття та скасування національних 
стандартів

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 11 Закону України 
«Про стандартизацію», розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 
№ 1163 «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації» та на виконання Програми робіт 
з національної стандартизації на 2019 рік
НАКАЗУЮ:
1. Прийняти національні стандарти, гармонізовані з європейськими стандартами, методом перекладу з наданням чинності з 01 січня 2021 року:

1.		ДСТУ EN 1028-1:2019 
(EN 1028-1:2002 + A1:2008, IDT)	Протипожежні насоси. Насоси протипожежні відцентрові з попередньою заливкою. Частина 1. Класифікація. Загальні вимоги та вимоги щодо безпеки
— На заміну ДСТУ EN 1028-1:2014	
2.		ДСТУ EN 1028-2:2019 
(EN 1028-2:2002 + A1:2008, IDT)	Протипожежні насоси. Насоси протипожежні відцентрові 
з попередньою заливкою. Частина 2. Контролювання загальних вимог 
та вимог щодо безпеки
— На заміну ДСТУ EN 1028-2:2014	
3.		ДСТУ EN 1839:2019 
(ЕN 1839:2017, IDT) 	Визначення концентраційних меж вибуховості та граничної концентрації кисню (LOC) для горючих газів та парів
— На заміну ДСТУ EN 1839:2017 
(EN 1839:2017, IDT)	
4.		ДСТУ EN 14034-1:2019 
(ЕN 14034-1:2004 + А1:2011, IDT) 	Визначення характеристик вибуховості пилових хмар. Частина 1. Визначення максимального тиску вибуху (pmax) пилових хмар
— На заміну ДСТУ EN 14034-1:2017 
(ЕN 14034-1:2004 + А1:2011, IDT)	
5.		ДСТУ EN 14034-2:2019 
(ЕN 14034-2:2006 + А1:2011, IDT)	Визначення характеристик вибуховості пилових хмар. Частина 2. Визначення максимальної швидкості зростання тиску ((dp/dt)max) пилових хмар
— На заміну ДСТУ EN 14034-2:2017 
(EN 14034-2:2006 + A1:2011, IDT)	
6.		ДСТУ EN 14034-3:2019 
(ЕN 14034-3:2006 + А1:2011, IDT)	Визначення характеристик вибуховості пилових хмар. Частина 3. Визначення нижньої концентраційної межі вибуховості (LEL) пилових хмар
— На заміну ДСТУ EN 14034-3:2017 
(EN 14034-3:2006 + A1:2011, IDT)	
7.		ДСТУ EN 14034-4:2019 
(ЕN 14034-4:2004 + А1:2011, IDT) 	Визначення характеристик вибуховості пилових хмар. Частина 4. Визначення граничної концентрації кисню (LОС) 
у пилових хмарах
— На заміну ДСТУ EN 14034-4:2017 
(EN 14034-4:2004 + A1:2011, IDT)	
8.		ДСТУ EN 60079-1:2019 
(EN 60079-1:2014, IDT; 
IEC 60079-1:2014, IDT)	Вибухонебезпечні середовища. 
Частина 1. Електричне обладнання. 
Вид вибухозахисту: вибухобезпечна оболонка «d»
— На заміну ДСТУ EN 60079-1:2017 (EN 60079-1:2014, IDT); 
ДСТУ 7114:2009	
9.		ДСТУ EN 60079-7:2019
(EN 60079-7:2015; A1:2018, IDT; IEC 60079-7:2015; A1:2017, IDT) 	Вибухонебезпечні середовища. 
Частина 7. Електричне обладнання. 
Вид вибухозахисту: підвищена 
безпека «е»
— Вперше	
10.		ДСТУ EN 60079-18:2019 
(EN 60079-18:2015; A1:2017, IDT; IEC 60079-18:2014; A1:2017, IDT)	Вибухонебезпечні середовища. 
Частина 18. Електричне обладнання. 
Вид вибухозахисту: «герметизація компаундом «m»
— Вперше	
11.		ДСТУ EN 60079-28:2019 
(EN 60079-28:2015, IDT; 
IEC 60079-28:2015, IDT) 	Вибухонебезпечні середовища. 
Частина 28. Захист обладнання 
та передавальних систем, 
які використовують оптичне випромінювання
— На заміну ДСТУ EN 60079-28:2017 (EN 60079-28:2015, IDT)	
12.		ДСТУ EN ISO/IEC 80079-20-2:2019 
(EN ISO/IEC 80079-20-2:2016; 
AC:2017, IDT; 
ISO/IEC 80079-20-2:2016; 
Cor 1:2017, IDT)	Вибухонебезпечні середовища. 
Частина 20-2. Характеристики речовин. Методи випробування горючого пилу
— Вперше	

2. Скасувати чинність національних стандартів з 01 січня 2022 року: 

1.		ДСТУ 7114:2009	Вибухонебезпечні середовища. Частина 1. Електрообладнання. Вид вибухозахисту: вибухонепроникна оболонка «d» 
(IEC 60079-1:2007, MOD)	
2.		ДСТУ EN 1028-1:2014	Протипожежні насоси. Насоси протипожежні відцентрові з попередньою заливкою. Частина 1. Класифікація. Загальні вимоги і вимоги безпеки 
(EN 1028-1:2002 + A1:2008, IDT)	
3.		ДСТУ EN 1028-2:2014	Протипожежні насоси. Насоси протипожежні відцентрові з попередньою заливкою. Частина 2. Контроль загальних вимог і вимог безпеки 
(EN 1028-2:2002 + A1:2008, IDT)	
4.		ДСТУ EN 1839:2017 
(EN 1839:2017, IDT)	Визначення границь вибуховості 
та граничної концентрації кисню (LOC) 
для займистих газів і парів	
5.		ДСТУ EN 14034-1:2017 
(ЕN 14034-1:2004 + А1:2011, IDT)	Визначення характеристик вибухонебезпечних пилових хмар. 
Частина 1. Визначення максимального тиску спалаху (pmax) пилових хмар	
6.		ДСТУ EN 14034-2:2017 
(EN 14034-2:2006 + A1:2011, IDT)	Визначення характеристик вибухонебезпечних пилових хмар. 
Частина 2. Визначення максимального ступеня зростання тиску спалаху (dp/dt)max пилових хмар	
7.		ДСТУ EN 14034-3:2017 
(EN 14034-3:2006 + A1:2011, IDT)	Визначення характеристик вибухонебезпечних пилових хмар. 
Частина 3. Визначення нижньої межі вибухонебезпечності LEL пилових хмар	
8.		ДСТУ EN 14034-4:2017 
(EN 14034-4:2004 + A1:2011, IDT)	Визначення характеристик вибухонебезпечних пилових хмар. 
Частина 4. Визначення граничної концентрації кисню LOC пилових хмар	
9.		ДСТУ EN 60079-1:2017 
(EN 60079-1:2014, IDT)	Вибухонебезпечні середовища. Частина 1. Електричне устатковання. Вид вибухозахисту: вибухобезпечна 
оболонка «d»	
10.		ДСТУ EN 60079-28:2017 
(EN 60079-28:2015, IDT)	Вибухонебезпечні середовища. 
Частина 28. Захист устатковання та передавальних систем, які використовують оптичне випромінювання	
3. Начальнику відділу інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ».
4. Начальнику Національного фонду нормативних документів забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Генеральний директор					                             Ганна ЛІСІНА